L = 535 m dn 800 mm
478 m dn 1000 mm
Ersatzdurchmesser

h_pipe

h 851.78 Pegel + Leitungsgefälle
Leitungsgefälle: 113

Fläche 4.25x10.5 + 30m² = 74 m²
Pegelminimum: 851.18 m 

Unterwasserpegel 738.56
Gesamtfallhöhe = 851.78-738.56

Rohrreibung: 0.014 f_D = lambda
c = 500 m/s

Q_0 = 100%*0.75+30%*0.75
Q_extrem = 30%*0.75

Q = LA*Q_nenn*sqrt(H/H_n)
